Palovaroittimet
Palovaroittimien kunnossapitosuunnitelma
Näin täytätte: kirjoittakaa taloyhtiön omat tiedot harmaiden esimerkkien tilalle. Ohjetekstit (pienellä) voi poistaa, kun suunnitelma on valmis. Hyväksykää suunnitelma hallituksen kokouksessa ja liittäkää se pöytäkirjaan.
Laki ei vaadi kirjallista suunnitelmaa. Taloyhtiön on kuitenkin pidettävä asuntojen palovaroittimet toimintakunnossa (pelastuslaki 379/2011, 17 §, muutettu lailla 436/2023). SPEK ja Isännöintiliitto neuvovat tekemään suunnitelman. Malli ei ole oikeudellinen neuvo.
1. Kohde
	Taloyhtiö
	As Oy Esimerkki

	Osoite
	Esimerkkitie 1, 00100 Helsinki

	Rakennukset ja asunnot
	esim. 2 rakennusta, 36 asuntoa


Ohje: Kirjatkaa, mitä rakennuksia ja asuntoja suunnitelma koskee.
2. Vastuuhenkilöt
	Hallituksen vastuuhenkilö
	nimi ja puhelin

	Isännöitsijä
	nimi ja yritys

	Huolto tai asentaja
	yritys ja yhteystieto


Ohje: Käytännön työt voi antaa huoltoyhtiölle tai asentajalle, mutta vastuu pysyy taloyhtiöllä (SPEK).
3. Varoittimet
	Tyyppi
	esim. paristo, 10 vuoden paristo tai verkkovirta ja varaparisto

	Määrä yhteensä
	esim. 72 kpl

	Määrä tarkistettu
	päivämäärä

	Huoneistokohtaiset tiedot
	esim. Excel-rekisteri isännöitsijällä


Ohje: Vähimmäismäärä on yksi varoitin jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m² kohden (asetus 300/2025). Huoneistokohtaiset tiedot kannattaa pitää rekisterissä. Montako-laskuri: alarmi.fi/montako-palovaroitinta Ilmainen Excel-rekisteri: alarmi.fi/palovaroitinrekisteri
4. Testaus ja tarkastus
	Asukkaat testaavat
	esim. kerran kuukaudessa testinapista

	Taloyhtiö tarkastaa
	esim. kerran vuodessa marraskuussa

	Tapa
	esim. asukkaan kuittaus, huollon kierros tai asentaja


Ohje: Laki ei määrää testaus- eikä tarkastusväliä. Sisäministeriön ohjeen mukaan asukkaan on hyvä testata varoitin säännöllisesti, esimerkiksi kerran kuukaudessa. Isännöintiliiton näkemys on, että vuosittainen tarkastus riittää. Näin tarkastuksen voi järjestää: alarmi.fi/artikkelit/palovaroittimien-tarkastus-taloyhtiossa
5. Paristot ja uusiminen
	Paristojen vaihto
	esim. kaikki kerralla syksyllä tai valmistajan ohjeen mukaan

	Varoittimien uusiminen
	esim. vuonna 2035 tai valmistajan ohjeen mukaan

	Varaparistot ja -varoittimet
	esim. huoltoyhtiön varasto


Ohje: Sisäministeriön mukaan paristot kannattaa vaihtaa säännöllisesti ja varoittimet uusia suunnitellusti; käyttöikä on yleensä enintään 10 vuotta. SPEK neuvoo pitämään paristoja ja varoittimia varalla.
6. Vikailmoitukset
	Asukas ilmoittaa viasta
	nimi, sähköposti ja puhelin

	Kuka korjaa
	esim. huolto vaihtaa pariston tai varoittimen viipymättä

	Miten asukkaille kerrotaan
	esim. tiedote porraskäytävään ja sähköposti


Ohje: Asukkaan on ilmoitettava viasta viipymättä (pelastuslaki 17 § 2 mom.). Sisäministeriön mukaan korjaavat toimet on tehtävä viipymättä, kun paristo loppuu tai varoitin vikaantuu. Valmis asukastiedote: alarmi.fi/asukastiedote
7. Kirjaaminen
	Mitä kirjataan
	testaukset, viat, paristojen vaihdot ja uusimiset

	Mihin
	esim. Excel-rekisteri tai huoltokirja

	Kuka päivittää
	nimi


Ohje: Laki ei vaadi kirjanpitoa. Sisäministeriön ohjeen mukaan tehdyt toimenpiteet on hyvä dokumentoida, esimerkiksi rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen. Ilmainen Excel-rekisteri: alarmi.fi/palovaroitinrekisteri
8. Poikkeamat
	Jos huoneistosta ei vastata
	esim. muistutus, paperitiedote ja sitten käynti

	Käynnistä ilmoitetaan
	esim. kirjallisesti viikkoa ennen

	Jos varoitin on irrotettu
	esim. tilalle uusi varoitin ja keskustelu asukkaan kanssa


Ohje: Taloyhtiöllä on oikeus päästä huoneistoon, kun se on välttämätöntä. Käynti järjestetään asukkaalle sopivana aikana kohtuullisen ajan kuluessa, ellei työ ole kiireellinen (pelastuslaki 17 § 4 mom.). SPEKin mukaan käynnistä on hyvä ilmoittaa yleensä vähintään viikkoa ennen.
9. Hyväksyntä ja päivitys
	Hyväksytty hallituksen kokouksessa
	päivämäärä ja pykälä

	Seuraava läpikäynti
	esim. vuoden kuluttua


Ohje: Suunnitelma kannattaa käydä läpi kerran vuodessa ja aina, kun vastuuhenkilö, huoltoyhtiö tai varoitintyyppi vaihtuu.
Hallituksen pöytäkirjamerkintä (malli)
Kun hallitus hyväksyy suunnitelman, sen voi kirjata pöytäkirjaan esimerkiksi näin. Teksti kirjaa vain päätöksen; se ei ole oikeudellinen neuvo.
§ [nro] Palovaroittimien kunnossapitosuunnitelma
Käsiteltiin taloyhtiön palovaroittimien kunnossapitosuunnitelma (liite [nro]).
Päätös: Hallitus hyväksyi suunnitelman. Palovaroitinasioiden vastuuhenkilöksi nimettiin [nimi]. Suunnitelmasta tiedotetaan asukkaille [tapa ja aika]. Suunnitelma käydään läpi seuraavan kerran [ajankohta].
Lähteet
Pelastuslaki 379/2011, 17 § (Finlex) (tarkistettu 12.10.2026)
Sisäministeriön asetus palovaroittimista 300/2025 (Finlex) (tarkistettu 12.10.2026)
Sisäministeriö: Usein kysytyt kysymykset palovaroittimista (tarkistettu 12.10.2026)
SPEK: Taloyhtiön vastuu – kysymyksiä ja vastauksia (tarkistettu 12.10.2026)
Isännöintiliitto: Miten usein taloyhtiön tulee tarkastaa palovaroittimet? (8.5.2025) (tarkistettu 12.10.2026)
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